|  |  |
| --- | --- |
|  | Automatizador de Portão |
| DR 400 FAST |
|  |
| Com o DR 400, você tem maior comodidade, robustez e segurança na abertura e fechamento de portões de até 400 kg, aliados a resistência e elegância do alumínio. |
| **»**Protetor de surto integrado |
| **»** Fácil programação por *leds*, teclas e *buzzer* |
| **»** Base e engrenagem de alumínio |
| **»** Motor para portões de até 400 kg |
|  |

**Especificações técnicas**

|  |  |
| --- | --- |
| Tensão: 220/127V | |
| Potência: 1/4 cv | |
| Consumo em WATTS 300 W | |
| Frequência: 60 Hz | |
| Ciclo Hora: 60 | |
| Rotação do motor: 5240 rpm | |
| Peso máximo do portão: 400 kg | |
| Grau de proteção: IPX4 | |
| Faixa de temperatura: - 5 °C / 50 °C | |
| Tipo de isolamento: Classe I | |
| Dimensões (L × A × P) 250 × 265 × 201 mm | |
| Frequência do controle | 433,92 MHz |
| Protocolo do controle | FSK – Criptografia AES 128 bits Intelbras |
| OOK – Code Learning – Código aberto |

C:\Users\gi050167\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\AUTOMATIZADOR_DESLIZANTE_lateral.tifC:\Users\gi050167\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\AUTOMATIZADOR_DESLIZANTE_frontal.tif

C:\Users\gi050167\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\AUTOMATIZADOR_DESLIZANTE_persp_esquerda.tifC:\Users\gi050167\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\AUTOMATIZADOR_DESLIZANTE_persp_direita.tif

C:\Users\gi050167\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\AUTOMATIZADOR_DESLIZANTE_traseira.tif