|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | AF 6000 (tipo C) | |
|  | |  | |
|  |  |  | **Fone de Ouvido com PPT** |
| » Fone de ouvido de encaixe “C”  » Microfone integrado ao PPT  » Anatômico e confortável |
| » Clip para fixação |
| » PTT durável (longa vida útil) |
| » Design anatômico e confortável |
| » Cabo reforçado com malha de tecido externa  » Acessório original com garantia de compatibilidade  » Desenvolvido para a linha de rádios:  » RPA 6001  » RC 3002 G2 |
|  |
|
|  | | | |
|  | | | |
| O fone de ouvido AF 6000 (Tipo C) possui encaixe confortável para uso bidirecional, confere a discrição necessária durante o uso e clip para fixação. Seu PTT com microfone torna a comunicação ainda mais clara e com isso facilitando seu uso no dia a dia. Design adaptado ao mercado, conta com fio de malha que garante maior resistência. Eficiência e agilidade a um ótimo custo x benefício. | | | |
| Especificações técnicas­­­ | | | |
| Diâmetro do alto-falante | | 15\* 6,2mm | |
| Impedância do alto-falante | | 32R +/- 20% 1Khz | |
| Nível de pressão sonora | | 120 +/-3dB | |
| Potencia nominal | | 100mW | |
| Diâmetro do Microfone | | 6\*3mm | |
| Sensibilidade microfone | | -32 +/- 3dB @1khz | |
| Temperatura de operação do fone | | -20ºC à 60ºC | |
| Peso | | 30g | |
| Dimensões do fone | | A 18,5 x L 9,0 x P 2,8 | |
| Cor / PN | | Preto / 4520109 | |
| Garantia | | 3 meses | |



**»** Cabo de malha

**Dimensões**

**»** Encaixe de lapela bidirecional

**»** Clip de fixação / PTT / Microfone

**Conteúdo da embalagem**

**»** 1x Fone de Ouvido