|  |  |
| --- | --- |
|  |  AF 6000 (tipo C) |
|  |  |
|  |  |  | **Fone de Ouvido com PPT** |
| » Fone de ouvido de encaixe “C” » Microfone integrado ao PPT » Anatômico e confortável |
| » Clip para fixação  |
| » PTT durável (longa vida útil) |
| » Design anatômico e confortável |
| » Cabo reforçado com malha de tecido externa» Acessório original com garantia de compatibilidade» Desenvolvido para a linha de rádios: » RPA 6001  » RC 3002 G2 |
|  |
|
|  |
|   |
| O fone de ouvido AF 6000 (Tipo C) possui encaixe confortável para uso bidirecional, confere a discrição necessária durante o uso e clip para fixação. Seu PTT com microfone torna a comunicação ainda mais clara e com isso facilitando seu uso no dia a dia. Design adaptado ao mercado, conta com fio de malha que garante maior resistência. Eficiência e agilidade a um ótimo custo x benefício.  |
| Especificações técnicas­­­ |
| Diâmetro do alto-falante | 15\* 6,2mm |
| Impedância do alto-falante | 32R +/- 20% 1Khz |
| Nível de pressão sonora | 120 +/-3dB |
| Potencia nominal | 100mW |
| Diâmetro do Microfone | 6\*3mm |
| Sensibilidade microfone | -32 +/- 3dB @1khz |
| Temperatura de operação do fone | -20ºC à 60ºC |
| Peso | 30g |
| Dimensões do fone | A 18,5 x L 9,0 x P 2,8 |
| Cor / PN | Preto / 4520109 |
| Garantia | 3 meses  |



**»** Cabo de malha

**Dimensões**

**»** Encaixe de lapela bidirecional

**»** Clip de fixação / PTT / Microfone

**Conteúdo da embalagem**

**»** 1x Fone de Ouvido