|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | AF 7000 (tipo D) | |
|  | |  | |
|  |  |  | **Fone de Ouvido com PPT** |
| » Fone de ouvido de encaixe “D”  » Microfone direcionado integrado ao PPT  » Anatômico e confortável |
| » Clip metálico para fixação |
| » PTT durável (longa vida útil) |
| » Design anatômico e confortável |
| » Aliviadores de tensão com Kevlar®  » Próprio para rádios digitais  » Acessório original Intelbras  » Desenvolvido para a linha de rádios:  » RPD 7001 / 7101 / 7301 |
|  | | | |
|  | | | |
| O fone de ouvido AF 7000 (Tipo D) possui encaixe confortável para uso bidirecional em modo digital ou analógico, confere a discrição necessária durante seu uso e clip de metal para fixação. Seu PTT com microfone torna a comunicação ainda mais clara e com isso facilitando a sua rotina de operações. Aliviadores de tensão moldados para maior proteção dos cabos à flexão e tração excessiva que contam com Kevlar®, reforçando a sua resistência e longevidade. | | | |
| Especificações técnicas­­­ | | | |
| Diâmetro do alto-falante | | 15\* 6,2mm | |
| Impedância do alto-falante | | 32R +/- 20% 1Khz | |
| Nível de pressão sonora | | 120 +/-3dB | |
| Potencia nominal | | 100mW | |
| Diâmetro do Microfone | | 6\*3mm | |
| Sensibilidade microfone | | -32 +/- 3dB @1khz | |
| Temperatura de operação do fone | | -20ºC à 60ºC | |
| Peso | | 35g | |
| Dimensões do fone | | A 13,7 x L 8,7 x P 4 | |
| Cor / PN | | Preto / 4160100 | |
| Garantia | | 3 meses | |



**»** Cabo reforçado

**»** Clip de fixação / PTT / Microfone

**»** Encaixe tipo D Bidirecional

**Dimensões**

**Conteúdo da embalagem**

**»** 1x Fone de Ouvido