|  |  |
| --- | --- |
|  |  AF 7000 (tipo D) |
|  |  |
|  |  |  | **Fone de Ouvido com PPT** |
| » Fone de ouvido de encaixe “D” » Microfone direcionado integrado ao PPT» Anatômico e confortável |
| » Clip metálico para fixação |
| » PTT durável (longa vida útil) |
| » Design anatômico e confortável |
| » Aliviadores de tensão com Kevlar®» Próprio para rádios digitais» Acessório original Intelbras» Desenvolvido para a linha de rádios: » RPD 7001 / 7101 / 7301  |
|  |
|   |
| O fone de ouvido AF 7000 (Tipo D) possui encaixe confortável para uso bidirecional em modo digital ou analógico, confere a discrição necessária durante seu uso e clip de metal para fixação. Seu PTT com microfone torna a comunicação ainda mais clara e com isso facilitando a sua rotina de operações. Aliviadores de tensão moldados para maior proteção dos cabos à flexão e tração excessiva que contam com Kevlar®, reforçando a sua resistência e longevidade.  |
| Especificações técnicas­­­ |
| Diâmetro do alto-falante | 15\* 6,2mm |
| Impedância do alto-falante | 32R +/- 20% 1Khz |
| Nível de pressão sonora | 120 +/-3dB |
| Potencia nominal | 100mW |
| Diâmetro do Microfone | 6\*3mm |
| Sensibilidade microfone | -32 +/- 3dB @1khz |
| Temperatura de operação do fone | -20ºC à 60ºC |
| Peso | 35g |
| Dimensões do fone | A 13,7 x L 8,7 x P 4 |
| Cor / PN | Preto / 4160100 |
| Garantia | 3 meses  |



**»** Cabo reforçado

**»** Clip de fixação / PTT / Microfone

**»** Encaixe tipo D Bidirecional

**Dimensões**

**Conteúdo da embalagem**

**»** 1x Fone de Ouvido