|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Especificações Técnicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIO Deslizante** | **DIO 24FO D** | **DIO 48FO D** | **DIO 72FO D** |
| **Altura** | 45mm (1U) | 89mm (2U) | 134mm (3U) |
| **Largura** | 436 mm |
| **Profundidade** | 335 mm |
| **Espessura** | Chapa metálica 1,2mm |
| **Material do Corpo do Produto** | Aço SPCC |
| **Pintura** | Eletrostática preta |
| **Acessórios inclusos** | * 24 adaptadores SC/APC
* 24 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC
* 2 bandejas de fusão
 | * 48 adaptadores SC/APC
* 48 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC
* 4 bandejas de fusão
 | * 72 adaptadores SC/APC
* 72 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC
* 6 bandejas de fusão
 |
| **Assessórios de montagem** | * Manual/Guia rápido
* 24 tubetes
* 1 tubos de passagem de 2,5m
* 4 abraçadeiras metálicas Inox
* 4 abraçadeiras plásticas grandes
* 18 abraçadeiras plásticas pequenas
* 4 kits porca gaiola
* 4 parafusos M6
* 4 arruelas de pressão Inox
* 4 arruelas plásticas
 | * Manual/Guia rápido
* 48 tubetes
* 1 tubos de passagem de 5,0m
* 8 abraçadeiras metálicas Inox
* 8 abraçadeiras plásticas grandes
* 36 abraçadeiras plásticas pequenas
* 4 kits porca gaiola
* 4 parafusos M6
* 4 arruelas de pressão Inox
* 4 arruelas plásticas
 | * Manual/Guia rápido
* 72 tubetes
* 1 tubos de passagem de 7,5m
* 12 abraçadeiras metálicas Inox
* 12 abraçadeiras plásticas grandes
* 54 abraçadeiras plásticas pequenas
* 8 kits porca gaiola
* 8 parafusos M6
* 8 arruelas de pressão Inox
* 8 arruelas plásticas
 |
| **Capacidade de fusões** | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (2 bandejas) | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (4 bandejas) | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão (6 bandejas) |
| **Capacidade de Splitter PLC** | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão(2 bandejas) | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão(4 bandejas) | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão(6 bandejas) |
| **Ambiente de instalação** | Interno (Rack com 19’) |
| **Tipo de Cabo** | Cabos Ópticos |
| **Tipo de Fibra** | SM (Single Mode) |
| **Tipo de Conector** | SC (Standard Connector) |
| **Tipo de Polimento** | APC (Angled Physical Contact) |