|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Especificações Técnicas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIO Deslizante** | **DIO 24FO D** | **DIO 48FO D** | **DIO 72FO D** |
| **Altura** | 45mm (1U) | 89mm (2U) | 134mm (3U) |
| **Largura** | 436 mm | | |
| **Profundidade** | 335 mm | | |
| **Espessura** | Chapa metálica 1,2mm | | |
| **Material do Corpo do Produto** | Aço SPCC | | |
| **Pintura** | Eletrostática preta | | |
| **Acessórios inclusos** | * 24 adaptadores SC/APC * 24 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC * 2 bandejas de fusão | * 48 adaptadores SC/APC * 48 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC * 4 bandejas de fusão | * 72 adaptadores SC/APC * 72 Extensões/Pigtails com 2mm de diâmetro e 1500mm de comprimento com conectores SC/APC * 6 bandejas de fusão |
| **Assessórios de montagem** | * Manual/Guia rápido * 24 tubetes * 1 tubos de passagem de 2,5m * 4 abraçadeiras metálicas Inox * 4 abraçadeiras plásticas grandes * 18 abraçadeiras plásticas pequenas * 4 kits porca gaiola * 4 parafusos M6 * 4 arruelas de pressão Inox * 4 arruelas plásticas | * Manual/Guia rápido * 48 tubetes * 1 tubos de passagem de 5,0m * 8 abraçadeiras metálicas Inox * 8 abraçadeiras plásticas grandes * 36 abraçadeiras plásticas pequenas * 4 kits porca gaiola * 4 parafusos M6 * 4 arruelas de pressão Inox * 4 arruelas plásticas | * Manual/Guia rápido * 72 tubetes * 1 tubos de passagem de 7,5m * 12 abraçadeiras metálicas Inox * 12 abraçadeiras plásticas grandes * 54 abraçadeiras plásticas pequenas * 8 kits porca gaiola * 8 parafusos M6 * 8 arruelas de pressão Inox * 8 arruelas plásticas |
| **Capacidade de fusões** | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão  (2 bandejas) | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão  (4 bandejas) | Até 24 fusões em cada bandeja de fusão  (6 bandejas) |
| **Capacidade de Splitter PLC** | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão  (2 bandejas) | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão  (4 bandejas) | Até 3 splitters em cada bandeja de fusão  (6 bandejas) |
| **Ambiente de instalação** | Interno (Rack com 19’) | | |
| **Tipo de Cabo** | Cabos Ópticos | | |
| **Tipo de Fibra** | SM (Single Mode) | | |
| **Tipo de Conector** | SC (Standard Connector) | | |
| **Tipo de Polimento** | APC (Angled Physical Contact) | | |